# DEPLOY-RAM-NOTE.hdlp · 内存购买时机与选型（7800X3D + 7900 XTX）

> 苍耳问："现在买内存是好时机吗"
> 结论：**非紧急，但想省心可现在买**。AM5 平台锁 DDR5，选 DDR5-6000 EXPO 甜点档。先确认现有是 1×32G 还是 2×16G，再决定"加一根"还是"换一对"。

---

## 一、平台约束（先定死）
- 7800X3D = AMD AM5 插槽，**只支持 DDR5**（不支持 DDR4）
- 现有 32G 有两种可能：
  - **1×32G**：加一根 32G → 64G 对称双通道（最优）
  - **2×16G**：已双通道，再加一根 32G → 48G 非对称（次优，但不影响跑）
- **先查清楚现有配置**再决定加/换（见第四节命令）

---

## 二、价格时机
- **估算区间**：单根 32G DDR5 ≈ **¥600–800**（2026 年中，已自上市天价期回落，但存储周期有波动）
- **是否好时机**：
  - 对比历史：DDR5 暴涨期（2023 单根 16G 曾 ¥500+）已过，当前属合理区间
  - 存储周期难精准预测，但 AM5 平台 DDR5 是长期刚需，早买晚买差幅有限
  - **不追涨、不恐慌**：¥600–800 正常，看到明显低价（¥500 内）可入
- ⚠️ **诚实标注**：价格为估算，下单前请货比三家（京东/淘宝/拼多多当前实价）

---

## 三、需求时机（更重要）
- 前面已确认：**32G 折中跑法能跑**（量产区 1.3B + hero 清程序跑 14B / 或 hero 扔云端）
- 内存**非紧急刚需**，是"省心项"
- 决策：
  - 若马上部署实测 EP02 → 现在买省 OOM 烦恼
  - 若还在规划 → 等真遇 OOM 再买（内存随时能加，不耽误上手）

---

## 四、购买避坑
- 买**同品牌同频率同时序**内存，避免混插不稳定
- AM5 甜点频率 = **DDR5-6000**（EXPO 认证优先）；7800X3D 对高频收益低（X3D 大缓存抵消），6000 够
- 优先买"套条"（2×32G）组对称双通道，比混加单根更稳
- 注意机型：**台式机 DIMM**，不是笔记本 SO-DIMM
- 查现有配置命令（Windows PowerShell）：
  ```
  Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory | Select Capacity,DeviceLocator,Manufacturer,Speed
  ```

---

## 四·五、苍耳现有配置专项（阿斯加特 2×16G DDR5 CL30）
- 现有：2×16G **已对称双通道**，CL30 低时序（阿斯加特该档通常 6000MHz 甜点）
- **核心矛盾：AM5 + DDR5 的"4 槽高频墙"** —— 4 根 DDR5 在 AM5 几乎必降频（5200 甚至更低）且兼容性风险高；2 槽比 4 槽稳得多、能跑满 EXPO
- "加内存"对爸爸有四条路，但**两条会踩坑**：

| 方案 | 配置 | 评价 |
|---|---|---|
| ❌ 加一根 16G 同款 | 3×16G=48G 非对称 | flex 双通道部分单通道，不稳，不推荐 |
| ❌ 加一对 16G 同款 | 4×16G=64G | 容量到但 4 槽必降频+兼容风险；且同型号难寻同颗粒 |
| ✅ A 升级替换 | 出 2×16G + 买 2×32G 6000 CL30 = 64G 对称 | **最稳最快，保高频**；旧条回血¥300-400，净支出≈¥600-1000 |
| ✅ B 不升 | 维持 2×16G=32G | **零支出零折腾**，折中跑法够用，OOM 偶发可忍 |

- **额外坑**：阿斯加特为国产品牌，同型号可能已停产/换颗粒，即便"加同款"也难保同颗粒→混插不稳
- 主编建议：**优先 B（不升，32G 折中跑）**；若真要 64G 省心 → 走 A（出旧换 2×32G 套条），**别走"加"的路**

---

## 锁定
- 非紧急，想省心可现在买（¥600–800/32G 合理区间）
- AM5 锁 DDR5，选 6000 EXPO；先确认现有是 1×32 还是 2×16 再决定加/换
- 价格波动有限，不追不慌；实测遇 OOM 再买也不迟
