# EED-MEMO-013 · HLDP 会话记忆回写（H3 攻坚 + ROCm 重启事故）
> HLDP://cang-ying/eererdan/memory/EED-MEMO-013
> 触发: 上下文压缩前自动回写 · 2026-08-07

## §1 · 已做决策
```
① H3 马赛克根因修正: 非 RDNA3 架构（0xDELUXA 纠正"7800XT isn't RDNA4"），
   是配置没对齐 larryvrh —— Linux ROCm 适配比 Windows 好，问题在配置（爸爸点醒）
② 方向: 对齐 larryvrh 完整配置（挂 turbo LoRA + Spectrum 加速）重测 H3
③ 已下载 larryvrh 全部资源（LoRA/4工作流/加速节点包/提示词手册）
```

## §2 · 进行中的任务
```
1. H3 重测（核心）: 重启 ComfyUI(GPU已恢复) → 挂 minimax_h3_turbo_4step LoRA + Spectrum
   → 按 larryvrh 工作流跑，验证马赛克是否绕过
2. 关键推理: Spectrum"跳过部分 transformer 块"= 可能正好绕过马赛克算子；
   turbo LoRA 减步数(4步)也改前向路径
```

## §3 · 关键事实与资产
```
① 0xDELUXA(ComfyUI#15314 回复): "The 7800 XT isn't RDNA4" → 我之前"RDNA3算子bug"假设错
② larryvrh B站视频: 7800X3D+7900XTX 96G+最新ROCm 跑 H3 加速LoRA 成功（Windows 环境）
③ 关键: larryvrh 工作流模型组合 = pruned_int8 DiT + nvfp4 TE（和咱们一样！）
   → 真正差异只剩: turbo LoRA + Spectrum 加速（咱们没挂）+ ComfyUI 版本
④ 资产就位:
   - turbo LoRA(744MB): models/loras/MiniMax-H3/minimax_h3_turbo_4step.safetensors
   - 4个工作流: /home/ls/夸克分享/56-59-*.json
   - Spectrum: custom_nodes/ComfyUI-Spectrum-MiniMax-H3-main（已解压）
   - 提示词手册: /home/ls/夸克分享/MiniMax H3 提示词...md
   - ComfyUI-0.30.1(夸克) 是 Windows 版源码; XB_ToolBox 与 H3 无关
⑤ ComfyUI 版本: 咱们 v0.30.0-7（够新）· 含 Spectrum 所需 commit e377e263 ✅
⑥ TE int4 工作流有引用但官方无 int4 文件 → 用 nvfp4 即可（组合和 larryvrh 相同）
⑦ ROCm: Linux apt 最新=7.2.4（7.14 是 Windows 版号，Linux 升不了）
```

## §4 · 爸爸的偏好与教训（⚠️ 重要）
```
① "升级，下载，不要靠瞎猜瞎搞" → 先查证再动手，别盲目操作
② "你在搞笑吗？Linux 适配比 Windows 还好" → 别老怪平台，问题在配置没对齐
③ ⚠️ 事故: 我 sudo modprobe amdgpu 触发驱动重载 → 系统重启（"又给我搞重启了"）
   → 教训: 内核/驱动级操作必须先报告方案经爸爸确认，绝不鲁莽 modprobe
   → 幸运: 重启后 GPU 恢复（之前 torch device count 0=KFD缺失 → 重启后=1）
④ 之前在 Windows 试过 H3 失败（细节爸爸未补，未落盘，需补）
```

## §5 · 待办事项
```
1. 重启 ComfyUI → 挂 turbo LoRA + Spectrum → 测 H3 马赛克是否绕过（GPU 已恢复 device count 1）
2. 记录爸爸补充的"Windows H3 失败细节"
3. 超分优化三项（EED-MEMO-010）+ 新家迁移（EED-MEMO-011/012）并行挂着
```

## §6 · 相关经验编号
```
EED-EXPER-029（H3 部署·§7 已修正根因）· EED-MEMO-010/011/012
skill/hldp-context-protect（上下文保护回写）
```
